# Обновление программного обеспечения

1. Загрузите пакет программного обеспечения на USB-накопитель.

   Файл программного обеспечения будет помещен в корневой каталог USB-накопителя.

2. Снимите защитную крышку USB-порта ILT Base Station и вставьте USB-накопитель.

3. На экране ILT Base Station Home (Главная) выберите System (Система) и затем выберите USB.

4. Выберите Software update (Обновление программного обеспечения) и выберите необходимые обновления.

   Если программное обеспечение пользовательского интерфейса ILT Base Station было обновлено, ILT Base Station проверит обновление и перезапустится.

   Для того, чтобы обновить ILT Tool Tag, Tool Tag необходимо подключить к виртуальной станции.

5. Извлеките USB-накопитель и закройте защитную крышку USB-порта.

## Проверка обновленного программного обеспечения

- На экране ILT Base Station Home (Главная) выберите System (Система), затем нажмите About (О системе), чтобы просмотреть текущие версии программного обеспечения ЧМИ.