# Trabalhando com as Telas Ferramentas e Status

## A tela Ferramentas

A tela Ferramentas mostra uma visão geral de todas as ferramentas conectadas. O status de cada estação virtual é indicado por cores diferentes.

Cor | Status
--- | ---
Verde | Ferramenta desbloqueada
Azul | Ferramenta travada
Branco | Power Focus não conectado
Cinza | Etiqueta da Ferramenta ILT não conectada

## Ativando a tela Ferramentas

- Selecione Status para acessar a tela Ferramentas na tela Página Inicial.

## A tela Status

Na tela Ferramentas é possível acessar a tela Status de cada estação virtual. A tela Status exibe qual a área e o programa de aperto ativos e se a ferramenta está ativada ou não. Essa tela exibe as medidas atuais de orientação e distância.

Um símbolo de cadeado aberto mostra que uma Área está ativada.

Um símbolo de cadeado fechado mostra que uma Área está desativada.

Apenas uma única área pode ficar ativa por vez.

## Visualizando uma Área específica na tela Status

- Selecione o símbolo de configuração e selecione Área na lista para visualizá-la em detalhes.

## Ativando a tela Status

- Na tela Página Inicial, selecione Status e depois selecione uma Estação Virtual na tela Ferramentas. A tela Status se abre.

A tela Status também será exibida após o Tempo-limite de inatividade ser atingido se for usada uma única ferramenta. Se forem usadas diversas ferramentas a tela Ferramentas será exibida.

## Alterando o tamanho da fonte na tela Status.

- Na tela Status, selecione o símbolo o símbolo T pequeno ou grande para alternar entre tamanhos de fonte. O tamanho-padrão da fonte é o pequeno.

Informações relevantes

- Definindo o tempo de inatividade