# Arbeiten mit Virtuellen Stationen in der ILT Base Station

Es können bis zu sechs Werkzeuge mit einer ILT Base Station verbunden werden. Diese Werkzeuge können entweder mit einem Power Focus 6000 und/oder einem Power Focus 4000 und/oder einem ICB- oder ITB-Werkzeug mit integrierter Steuerung verbunden werden. Diese Verbindungen werden über virtuelle Stationen aktiviert, die in der ILT Base Station erstellt werden müssen.

Alle virtuellen Stationen der ILT Base Station müssen verbunden werden mit:

- Einem ILT Werkzeug-Tag. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von ILT Werkzeug-Tags.

- Einem Power Focus Controller. Weitere Informationen finden Sie unter Verbindung der ILT-Basisstation mit einem Controller.

In diesem Abschnitt

- Erstellen einer Virtuellen Stationen in der ILT Base Station
- Umbenennen einer Virtuellen Station