# Aktualizace softwaru

1. Stáhněte si balíček softwaru na jednotku USB.

   Soubor softwaru musí být umístěn na kořenovou úroveň jednotky USB.

2. Na základnové stanici ILT Base Station sejměte krytku chránící port USB a do portu zasuňte jednotku USB.

3. Na základnové stanici ILT Base Station, na domovské obrazovce zvolte položku Systém (Systém) a poté zvolte možnost USB.

4. Zvolte možnost Software update (Aktualizace softwaru) a vyberte aktualizace, které potřebujete.

   Pokud byl aktualizován software uživatelského rozhraní ILT Base Station, ILT Base Station ověří aktualizaci a provede restart.

   Pokud chcete aktualizovat štítek nástroje ILT Tool Tag, štítek nástroje musí být připojen k virtuální stanici.

5. Vyjměte jednotku USB a zavřete krytku chránící port USB.

## Ověření aktualizovaného softwaru

- Na základnové stanici ILT Base Station, na domovské obrazovce zvolte položku System (Systém) a poté zvolte možnost About (O systému), kde zjistíte aktuální verze softwaru.