# Работа с виртуальными станциями в ILT Base Station

Одна ILT Base Station может подключаться к макс. шести инструментам. Эти инструменты можно подключить к Power Focus 6000 и/или к Power Focus 4000 и/или к инструменту ICB или ITB со встроенным контроллером. Данные подключения осуществляются с помощью виртуальных станций, которые необходимо создать в ILT Base Station.

Каждую виртуальную станцию ILT Base Station необходимо подключить к:

- ILT Tool Tag. Более подробную информацию см. в разделе Конфигурирование ILT Tool Tag.

- Контроллер Power Focus. Более подробную информацию см. в разделе Подключение ILT Base Station к контроллеру.

В этом разделе

- Создание виртуальной станции в ILT Base Station
- Изменение имени виртуальной станции