# Régler les temporisations

La temporisation représente le délai lorsqu’un outil quitte ou entre dans une zone définie jusqu’à ce que la commande Désactiver l'outil soit envoyée au coffret. Une faible temporisation est recommandée afin d’éviter d’envoyer des commandes Open Protocol non nécessaires lorsque l’outil est à la limite d’une zone.

1. Depuis l’écran Accueil, sélectionner Configuration, sélectionner un Poste de travail virtuel puis sélectionner Paramètres du coffret.

2. Sélectionner Temporisations puis sélectionner Temp. désac. outil.

3. Saisir la temporisation, en millisecondes, puis sélectionner OK pour confirmer.

Il est recommandé d’utiliser des valeurs de temporisation comprises entre 100 et 1 000 millisecondes.