# Festlegen von Zeitlimits

Das Zeitlimit ist die Verzögerungszeit vom Verlassen oder Eintritt eines Werkzeugs in einen festgelegten Bereich bis zum Senden des Befehls Werkzeug deaktivieren an den Controller. Es wird ein niedriges Zeitlimit empfohlen, um das Senden unnötiger Open-Protocol-Befehle zu vermeiden, wenn sich das Werkzeug am Rand des Bereichs befindet.

1. Wählen Sie auf dem Bildschirm Startseite Konfiguration, danach eine Virtuelle Station und anschließend Controller-Einstellungen aus.

2. Wählen Sie Zeitlimits und anschließend Zeitlimit bis Werkzeugdeaktivierung aus.

3. Geben Sie das Zeitlimit in Millisekunden ein und wählen Sie OK zur Bestätigung aus.

Es wird empfohlen, für die Zeitlimits Werte zwischen 100 und 1000 Millisekunden zu verwenden.