# Praca z narzędziami i ekranami statusu

## Ekranu narzędzi

Ekran Tools [Narzędzia] pokazuje przegląd wszystkich podłączonych narzędzi. Status poszczególnych stacji wirtualnych jest sygnalizowany różnymi kolorami.

Kolor | Stan
--- | ---
Zielony | Narzędzie odblokowane
Niebieski | Narzędzie zablokowane
Biały | Sterownik Power Focus niepodłączony
Szary | Znacznik narzędzia ILT niepodłączony

## Aktywacja ekranu narzędzi

- Wybierz Status, aby przejść do ekranu Tools [Narzędzia] z ekranu Home.

## Ekran Status

Z ekranu Tools [Narzędzia] można uzyskać dostęp do ekranu Status każdej wirtualnej stacji. Na ekranie Status wyświetlane są aktywne obszary i programy dokręcania, jak również informacje o włączonym i wyłączonym narzędziu. Prezentowane są także aktualne pomiary orientacji i odległości.

Symbol otwartej kłódki oznacza włączony obszar (Area).

Symbol zamkniętej kłódki oznacza wyłączony obszar (Area).

W danym momencie może być aktywny tylko jeden obszar.

## Wyświetlanie konkretnego obszaru (Area) na ekranie Status

- Wybierz symbol konfiguracji , a następnie wybierz Area [Obszar] z listy, aby wyświetlić jego szczegóły.

## Aktywacja ekranu Status

- Na ekranie Home wybierz Status, a a następnie wybierz Virtual Station [Wirtualna stacja] na ekranie Tools [Narzędzia]. Otworzy się ekran Status.

Ekran Status zostanie także wyświetlony po upływie Inactivity Timeout [Limitu czasu nieaktywności], jeżeli używane jest jedno narzędzie. W przypadku korzystania z wielu narzędzi zostanie wyświetlony ekran Tools [Narzędzia].

## Zmiana rozmiaru czcionki na ekranie Status

- Na ekranie Status wybierz symbol małej i wielkiej litery T , aby zmienić rozmiar czcionki. Czcionka jest domyślnie mała.

Ważne informacje

- Ustawianie limitu czasu nieaktywności