# Uppdatera programvaran

1. Spara programvarupaketet på ett USB-minne.

   Programvarufilen måste sparas på USB-enhetens rotnivå.

2. Ta bort locket på ILT Base Station som skyddar USB-porten och anslut USB-enheten.

3. På skärmbilden ILT Base Station Hem väljer du System och sedan USB.

4. Välj Programuppdatering och välj de uppdateringar du behöver.

   Om ILT Base Station-användargränssnittsprogrammet har uppdaterats så kommer ILT Base Station att bekräfta uppdateringen och därefter startas om.

   Om du vill uppdatera en ILT -verktygstagg måste verktygstaggen vara ansluten till en virtuell station.

5. Ta bort USB-enheten och stäng locket som skyddar USB-porten.

## Verifiera uppdaterad programvara

- På skärmbilden ILT Base Station Hem väljer du System, och därefter Om, så kan du se aktuella programversioner.