# Sequenza lotto sorgente

La configurazione del Lotto sorgente si trova nell'opzione Lotto nel menu Sorgenti.

Il controller può essere configurato per selezionare una sequenza di lotto basata su un numero identificatore o una stringa dell'identificatore.

Ingresso | Descrizione
--- | ---
Numero identificatore | Il numero dev'essere un numero intero positivo che può provenire da un accessorio o un ente di controllo esterno.
Stringa dell'identificatore | La stringa dev'essere composta da caratteri ASCII e può provenire da uno scanner o da un ente di controllo esterno.
Selettore bussola | L'uso di uno o più selettori bussole.

## Tutorial sulle basi del prodotto

https://www.youtube.com/watch?v=-dTjDz6ravw

In questa sezione

- Creare una sorgente di lotto
- Configurazione delle posizioni significative da leggere nella stringa di codice a barre
- Combinazione delle stringhe dell'identificatore