# Couple cible final - 31015

Permet d'obtenir le couple cible du programme de serrage pour un serrage effectué. La valeur est copiée du programme du résultat du serrage et est publiée après le serrage.

Les programmes MultiStep récupèrent le Couple cible de la dernière étape de serrage dans le programme de serrage défini comme Catégorie d'étape « Final ».

Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Évènement | Entier | 32 | 32
FixedPointToDecimal | Évènement | Entier | 32 | 32

Pour éviter les signaux dupliqués, il est possible de définir des Convertisseurs de valeurs.

Les convertisseurs sont utilisés pour prendre en charge plus d'une représentation du même signal (par exemple, l'état de l'angle/couple peut être représenté par bit ou par un caractère d'état).

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX