# 일반 가상 스테이션

일반 가상 스테이션에 여러 특정 결과 보고 및 조임 설정이 저장될 수 있습니다. 여러 필터가 생성되어 특정 결과를 필터링할 수 있습니다. 조임 설정에서 공구 잠금 해제 동작과 같은 특성을 설정할 수 있습니다. 이러한 구성은 가상 스테이션으로 지정될 수 있습니다.

## 구성 추가 및 편집

1. 구성 메뉴에서, 일반 가상 스테이션 탭을 클릭한 뒤, 우측 상단에 있는 + 기호를 클릭하세요.

2. 새 구성에 이름을 입력하고 편집을 클릭하세요.

3. 보고 창에 대한 결과 필터에서, 결과에 포함하고 싶은 매개변수를 켜짐으로 스위치를 설정해 주세요. 기본적으로, 모든 매개변수는 켜짐으로 설정됩니다.

   결과 필터를 켜면 각 결과가 전송되지 않지만, 해당 결과는 컨트롤러에 계속 표시됩니다.

   다음 매개변수는 보고서용 결과 필터 섹션에서 설정할 수 있습니다.

   - 풀기

   - 배치 증가

   - 배치 감소

   - 배치 재설정

   - 바이패스 조임 프로그램

   - 시퀀스 중단

   - 배치 시퀀스 재설정

4. 조임 설정 창에 나열되어 있는 매개 변수의 값을 설정해 주세요. 기본적으로, 모든 매개변수는 꺼짐으로 설정됩니다.

   다음 매개변수는 조임 설정 섹션에서 설정할 수 있습니다.

   - 풀기 시 NOK 조임 후 공구 잠금이 설정되어 있는지 확인해 주세요.

   - 풀기 비활성화 - 프로세스가 풀기를 허용하지 않는 볼트는 작업자가 풀지 않아야 합니다.

   - 조임 비활성화 - 프로세스가 조임을 허용하지 않는 볼트는 작업자가 조이지 않아야 합니다.

풀기 옵션에서 공구 잠금 해제
풀기 시 공구 잠금 해제 | 설명
--- | ---
꺼짐 | 비활성화된 공구는 풀기 상태에 관계없이 비활성 상태로 유지됩니다.
OK 시 | OK 풀기가 수행된 후 비활성화된 공구는 잠금이 해제됩니다.
항상 | 풀기 상태에 관계없이, 풀기가 수행되는 즉시 비활성화된 공구는 잠금이 해제됩니다.

풀기 옵션 비활성화
풀기 비활성화 | 설명
--- | ---
꺼짐 | 풀기 비활성화가 꺼져 있습니다. 항상 볼트를 풀 수 있습니다.
OK 조임 시 | OK 조임에 대해 풀기를 비활성화합니다. 작업자는 조임 OK로 종료된 볼트를 풀 수 없습니다.
NOK 조임 시 | NOK 조임에 대해 풀기를 비활성화합니다. 작업자는 조임 NOK로 종료된 볼트를 풀 수 없습니다.
항상 | 풀기 비활성화는 항상 켜져 있습니다. 작업자는 절대로 볼트를 풀 수 없습니다.

조임 옵션 비활성화
조임 비활성화 | 설명
--- | ---
꺼짐 | 조임 비활성화가 꺼져 있습니다. 작업자는 언제든지 볼트를 조일 수 있습니다.
OK 조임 시 | OK 조임 후 조임을 비활성화하면, 현재 조임이 OK로 종료된 경우 작업자는 다른 나사를 조일 수 없습니다.
NOK 조임 시 | NOK 조임 후 조임을 비활성화합니다. 현재 조임이 NOK로 종료되면 작업자는 다른 볼트를 조일 수 없습니다.
매번 조임 후 | 매 조임 후 활성화된 조임을 비활성화합니다.. 현재 조임 종료 때까지 작업자는 다른 볼트를 조일 수 없습니다.

## 풀기 후 비활성화된 공구의 잠금 해제 허용

- 공구가 연결된 가상 스테이션에 할당된 일반 가상 스테이셔션의 구성에서 풀기 시 공구 잠금 해제를 켜기 또는 항상으로 설정해 주세요.

위의 설정을 사용하려면 다음 조건이 충족되어야 합니다.

- 풀기 비활성화 매개변수가 반드시 꺼짐 또는 항상으로 설정되어야 합니다.

- 풀기 비활성화 매개변수는 조임 비활성화 값과 동일한 값으로 설정할 수 없습니다.

- 사용된 조임 프로그램의 풀기는 반드시 활성화되어 있어야 합니다.

비활성화 상태 때문에 공구가 조임 또는 풀기에 대하여 잠기면 다음 입력 신호로 잠금 해제할 수 있음:

- 마스터 잠금 해제 - 10005

- 비활성화 상태의 공구 잠금 해제 - 10059

풀기 시 공구 잠금이 항상으로 설정된 경우 비활성화된 공구를 지정된 입력 신호로 잠금해제 할 수 없습니다.

## 구성을 가상 스테이션에 지정

각 가상 스테이션은 관련된 자체 구성이 있을 수 있으며, 또는 여러 가상 스테이션이 동일한 구성을 공유할 수 있습니다. 구성을 적용하려면, 가상 스테이션에 할당해야 합니다.

1. 가상 스테이션 메뉴로 이동하고 구성을 지정하고 싶은 가상 스테이션을 선택해 주세요.

2. 일반에서, 최초 일반 가상 스테이션 구성이 기본적으로 선택됩니다. 구성 이름을 클릭해 주세요.

3. 팝업 창에서 원하는 구성을 목록에서 선택해 주세요. 팝업 창은 선택시 닫힙니다.

이 섹션에서

- 결과 표시 설정 구성