# 現在実行中のバッチ - 180

現在実行中のバッチは、現在実行中のバッチのインデックスをシーケンスで示す出力信号です。
ユーザーがソケットセレクターを使用している場合、選択されているソケットがない、複数ある、または間違っていると、「ゼロ」が表示されます。
ユーザーがバッチモードを使用していて、バッチが実行されている場合、ソース締め付け構成に「1」が表示されます。

SoftPLCでの名前 ：CURRENT_RUNNING_BATCH_IX

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | 整数 | 1 | 8

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：FALSE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：TRUE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: FALSE