# 要求の開始

開始要求により、STB ツールのツールとコントローラー間の永続的な接続の要件が有効になります。これにより、ツールが締め付けプログラムまたはバッチ設定で、また締め付けを行う際に、コントローラーの他の設定で常に最新になるようにできます。

開始要求がオンに設定されると、ツールがコントローラーとの接続を失った場合にツールがロックされます。つまり、ツールが締め付けまたはバッチシーケンスの途中で接続を失った場合、ツールは進行中の締め付けを終了してから停止します。ツールが接続を再確立するまで、ツールはロックされます。

開始要求で使用可能なパラメーター
パラメータ | 説明 | デフォルト値
--- | --- | ---
要求の開始 | ツールがコントローラーとの接続を失うと、ツールをロックします。 オン: ツールがコントローラーとの接続を失うと、ツールは締め付けを行ってからロックされます。 オフ: ツールは、コントローラーとの接続を失っても、締め付けを続けて行うことができます。 | オン