# Zobrazenie výsledkov štatistiky

1. V zobrazení Domov vyberte kartu Hlásenia. Potom vľavo vyberte Štatistika.

2. V okne Konfigurácia SPC zadajte nasledujúce parametre: Počet podskupín, Veľkosť podskupiny a Frekvencia.

3. Vyberte ikonu Plus v pravom hornom rohu GUI.
   Okno Premenná SPC zobrazí novú premennú.
   Nakonfigurujte novú premennú SPC.

4. V okne Premenná SPC vyberte Vypočítať.

5. Na zobrazenie štatistických výsledkov v okne Premenná SPC vyberte pole Zobrazenie.
   Pole Zobrazenie zobrazuje dátum a čas, v ktorom boli štatistické výsledky vytvorené.
   Štatistické výsledky sa zobrazujú prostredníctvom histogramu, grafu XBar-R a grafu XBar-S.

   Po vykonaní všetkých výpočtov na filtrovaných výsledkoch sa tieto výsledky odošlú do webového rozhrania HMI a ToolsTalk 2.
   Štatistické výsledky sa lokálne uložia do priečinka Dočasné internetové súbory (neuložia sa na ovládač).

   Štatistické výsledky je možné zobraziť iba na webovom rozhraní HMI.

## Histogram

Histogram je rad obdĺžnikov, každý proporcionálne na šírku do rozsahu hodnôt v rámci triedy a proporcionálne na výšku do počtu vzoriek spadajúcich do triedy. Gaussova krivka sleduje trend obdĺžnikov. Histogram odhaľuje množstvo variácií, ktoré v ňom má akýkoľvek proces.
Histogram je užitočný, pretože zdôrazňuje a objasňuje trendy, ktoré nie sú hneď rozpoznateľné v tabuľkách.

## Graf XBar-R

Kontrolný graf XBar-R zobrazuje strednú hodnotu (XBar) aj rozsah (R) podskupiny. Ide o najbežnejší typ kontrolného grafu, ktorý používa nedelené alebo spojité hodnoty. Časť grafu XBar zobrazuje všetky zmeny v strednej hodnote procesu, zatiaľ čo časť R zobrazuje všetky zmeny v rozptyle procesu.
Tento graf je obzvlášť užitočný, lebo súčasne zobrazuje zmeny v strednej hodnote a v rozptyle procesu, vďaka čomu ide o veľmi efektívnu metódu kontroly abnormalít v procese.

## Graf XBar- S

Kontrolný graf XBar-S zobrazuje strednú hodnotu (XBar) aj smerodajnú odchýlku (S) podskupiny.
Graf XBar-S je identický s grafom XBar-R s výnimkou toho, že R (rozsah) nahrádza S (smerodajná odchýlka).

## Vypočítané štatistické hodnoty

Vo webovom rozhraní HMI sa vypočítané štatistické hodnoty zobrazujú v informačných poliach pod histogramom, grafom XBar-R a grafom XBar-S.

Vypočítané hodnoty závisia od grafu, na ktorom sa čítajú.

Vypočítané štatistické hodnoty sú:

- Min = minimálna hodnota pre všetky zozbierané vzorové hodnoty

- Max = maximálna hodnota pre všetky zozbierané vzorové hodnoty

- Stredná hodnota =

- Mean+3Sigma = + 3*stdDev

- Mean-3Sigma = - 3*stdDev

- Cp (na grafe XBar-R je hodnota založená na rozsahu a na grafe XBar-S je hodnota založená na sigma)

- Cpk (na grafe XBar-R je hodnota založená na rozsahu a na grafe XBar-S je hodnota založená na sigma)

- Os = v časti Rozsah a v časti Sigma

- Cieľ (ak je k dispozícii, cieľová hodnota pre monitor)

- Smerodajná odchýlka = Celková smerodajná odchýlka = stdDev

Relevantné informácie

- Konfigurácia parametrov SPC
- Konfigurácia premenných SPC
- Výpočet štatistiky