# Konfigurácie kódu PIN pre núdzové zastavenie

Power Focus má externé rozhranie EM Stop a zbernicu Vstupu/Výstupu na panely ovládača, umiestneného za vstupnými dverami.

Konfigurácia kódu PIN sa odlišuje, v závislosti na tom, či ide riešenie jedného alebo viacerých ovládačov. Okrem toho pre jeden ovládač sa konfigurácia kódu PIN líši v závislosti od toho, či je ovládač vybavený tlačidlom EM Stop alebo nie.

Nasledujúce časti popisujú dostupné kódy PIN na pripojovacom paneli a používanie rôznych kódov PIN na pripojenie tlačidla EM Stop.

V tejto sekcii

- Jeden ovládač s tlačidlom núdzového vypnutia
- Jeden ovládač bez tlačidla núdzového zastavenia
- Viacero ovládačov s tlačidlom núdzového zastavenia