# Konfigurera viktiga positioner för att läsa in en streckkodssträng

Positionerna i streckkodssträngen är förknippade med ett nummer mellan 1 och 1024. Den första positionen i strängen är 1 och den sista är 1024

De viktiga positionerna måste anges efter de regler som beskrivs i tabellen nedan. Streckkodssträngar:
Beskrivning | Viktiga positioner | Giltig konfiguration | Streckkodssträng för att matcha med fördefinierad sträng
--- | --- | --- | ---
Viktiga positioner i ordning | 1,2,3,7,8 | Ok | ABCGH
Viktiga positioner i valfri ordning | 7,1,2,3,8 | Ok | GABCH
Intervall av tal | 1-3,7-8 | Ok | ABCGH