# Esecuzione della strategia di serraggio del risultato esterno con un utensile collegato

1. Nella vista Home, selezionare la scheda Serraggio. Quindi, creare un programma di serraggio con la strategia Risultato esterno.

2. Tornare alla vista Home e selezionare la scheda Stazione virtuale.

   Nella finestra Licenze, la funzione Strategia di serraggio risultato esterno con un utensile collegato richiede una licenza assegnata e utilizzata da una stazione virtuale.

3. Nella finestra Utensile selezionare l’utensile richiesto. Quindi, selezionare la configurazione dell'utensile.

4. Nella finestra Attività, selezionare il programma di serraggio con la strategia Risultato esterno.

5. Inviare il segnale EXTERNAL_OK alla stazione virtuale.

6. Selezionare Vai al risultato per visualizzare i risultati.
   I risultati vengono inviati dalla configurazione dell'utensile collegato alla Virtual Station.

Informazioni pertinenti

- Assegnazione delle licenze alle stazioni virtuali
- Collegamento di un utensile a una stazione virtuale