# StepSync

Styrenhetens egenskaper, såsom bland annat lågreaktionsåtdragningsstrategier och syrenhetomfattande funktioner, kräver licenser som tilldelas via Functionality Management System (FMS). Medan konfigurering av funktioner är möjlig utan specifika licenser kommer tilldelningen och användningen av dessa funktioner att kräva att rätt licens installeras på styrenheten. Vänligen se Licenser (FMS) för mer detaljerad information om licenser.

StepSync kräver att ToolsTalk 2 konfigureras

Med StepSync-funktionen är det möjligt att ansluta flera Power Focus 6000-styrenheter tillsammans och göra synkroniserade åtdragningar. Den första styrenheten i konfigurationen kallas för synkreferens-styrenhet och hanterar alla åtdragnings- och datarapporter. Upp till 5 extra Power Focus 6000-styrenheter ansluts sedan till synkroniseringsreferensen via en Power Focus 6000-kabel typ daisy-chain (se StepSyncinställning (hårdvara)). De kallas synkdelar och deras funktion är att hantera verktygen.

## Synkreferens

Synkreferens-styrenheten är systemets hjärna. Den hanterar åtdragningsinställningar och all datarapportering. Det hanterar också konfigurationen för hela systemet och anslutningen till ToolsTalk och ToolsNet. Alla tillbehör eller fältbussar ansluts direkt till synkreferens-enheten.

## Synkmedlem

Syncdelar-styrenheten fungerar som en enhet utan extra funktionalitet. IT-delen körs inte och det går inte att ansluta externa tillbehör eller protokoll till en synkmedlem. Varje syncdel har ett kanalnummer tilldelat. Kanalnumret används för att identifiera verktyget och enheten i konfigurationen för hårdvaralayout i ToolsTalk 2, samt att välja de som ska inkluderas i åtdragningen i synkroniseringsläget och även användas för resultatrapportering. Det används också för felhändelser för att göra det möjligt att identifiera den felaktiga delen.

## Åtdragningar

Det går bara att köra flerstegsåtdragningsprogram. För att kunna synkronisera åtdragningarna mellan varje verktyg används synkroniseringspunkter. Vid dessa väntar verktygen på varandra innan de fortsätter med nästa steg i åtdragningsprogrammet. Ett åtdragningsprogram kan innehålla upp till 10 steg (om man inte räknar synkroniseringspunkterna). Observera att tilldelningen av åtdragningsprogram endast kan ske via ToolsTalk 2. Styrenheten ger inte möjlighet att tilldela åtdragningsprogram.

## Licenser

StepSync-funktionen är en FMS-funktion. Det är bara synkreferens-enheten som kräver en licens, vilket gör det möjligt att använda vilken Power Focus 6000-styrenhet som helst som en synkmedlem utan ytterligare licenser. Synkreferens-enhetens licens är en tilläggsfunktion för FMS-styrenheter.

Om synkroniseringsreferenslicensen tas bort kan inga åtdragningar utföras i StepSync-läget. Om anslutningen till licensservern förloras, fortsätter licensen att arbeta i 48 timmar. Styrenheten kontrollerar en giltig Sync Referend-licens varje timme.

Relevant information

- StepSyncinställning (hardware)

I detta avsnitt

- StepSync användargränssnitt
- Konfigurera StepSync
- StepSyncinställning (hardware)
- StepSync-åtdragningar
- StepSync-resultat
- StepSync-signaler
- StepSync-kompatibla verktyg
- StepSync CAN tillbehör