# Spustiť nástroje - 10028

Aktívny signál, ktorý spustí nástroj (predvolený prevádzkový režim je uťahovanie). Hneď ako je signál neaktívny, nástroj sa musí zastaviť. Používa sa v kombinácii so signálom Vybrať uvoľnenie - 10029.

Názov v SoftPLC: START_DRIVE_CONTINIOUS

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

Relevantné informácie

- Vybrať uvoľnenie - 10029

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE