# Esportazione dei "registri degli strumenti connessi"

L'esportazione dei registri degli strumenti consente a un tecnico dell'assistenza di condividere i dati dei registri degli strumenti con il personale dell'assistenza Atlas Copco in modo da risolvere i problemi degli strumenti.

È possibile esportare i registri degli utensili dai seguenti strumenti: STB, SRB e TBP/TBP-S.

Per esportare i registri dello strumento, esso deve essere collegato al controller. Non occorre assegnare lo strumento a una stazione virtuale.

Tutti i dati inclusi nell'esportazione del registro dello strumento vengono archiviati in un file "PFExport_<nome IAM>_<data_ora>.tar.gz", che include i seguenti file e directory:

- "atlas_tool_i.zip": tutti i risultati disponibili

  Per ciascuno strumento connesso viene creato un file. Il formato del file di registro dello strumento è "tool-<tipo di strumento>-<numero di serie dello strumento>.log"

- "ExportInfo.txt". Documento di testo contenente informazioni su IAM, controller e strumenti collegati

## Come esportare i "registri degli strumenti connessi"

1. Nella vista Home, selezionare la scheda Controller. Quindi, sul lato sinistro, selezionare la scheda Esporta/Importa.

2. Nella finestra Esporta, aprire il menu a discesa e selezionare Registri dei dispositivi connessi.

3. Nella finestra Esporta, selezionare Esporta.
   Alla fine del processo di esportazione, una finestra a comparsa di esportazione conferma che l'esportazione è stata eseguita.
   Un file PFExport_<nome IAM>_<data_ora>.tar.gz viene scaricato automaticamente.