# Batch avslutad – 30

Batch Completed är en utsignal som utlöses när batchen är klar.
Statusen för batchresultatet (OK eller NOK) har ingen effekt på signalen Batch Completed (batch slutförd).

Namn i SoftPLC: BATCH_COMPLETED

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT