# Obmedzenia bezdrôtových nástrojov

Keď sú všetky sloty na WLAN(3) alebo Bluetooth(6) vyplnené, dodatočný bezdrôtový nástroj spárovaný s ovládačom nahradí existujúce spárované nástroje. Táto zámena má pár pravidiel, ktorými sa riadi.

V prípade WLAN, jeden z predchádzajúcich spárovaných nástrojov bude náhodne zamenený.

V prípade Bluetooth, offline nástroje budú zamenené prvé, následne budú pokračovať online nástroje. Nástroje prepojené na virtuálnu stanicu nebudú nikdy zamenené. Pri párovaní dodatočného nástroja na ovládač s funkciou Bluetooth, ktorý má už šesť bezdrôtových Bluetooth nástrojov prepojených na Virtuálnu stanicu sa uistite, že odstránite jeden spárovaný nástroj z virtuálnej stanice pred spárovaním ďalšieho nástroja. Nástroj, ktorý je odpojený z virtuálnej stanice bude následne zamenený za nový nástroj.