1. Power Focus 6000
2. Configurazione
3. Utilizzo della scheda Controller
4. StepSync
5. Segnali di StepSync
6. Segnali in uscita: Segnali secondari
7. Stato hardware canale: 81 Segnali secondari

# Stato hardware canale: 81 Segnali secondari

- Tutti i segnali
- Unità scollegata
- Temp. unità eccessiva
- Errore tensione unità
- Arresto di emergenza attivo
- Errore hardware generale
- Regolazione motore necessaria
- Cavo strumento non valido
- Strumento scollegato
- Temp strumento eccessiva
- Errore trasduttore di coppia