# 在没有连接工具的情况下运行外部结果拧紧策略

1. 在主视图上，选择拧紧选项卡。然后，使用外部结果策略创建一个拧紧计划。

2. 返回主视图，然后选择设置选项卡。然后，选择外部工具。

3. 选择 GUI 右上角的加号图标以创建外部工具。

   最多可以创建 10 个外部工具配置。

4. 在外部工具窗口中，输入型号、序列号和外部工具的描述。

   序列号是必填文本框。
   序列号可用于提供必要工具的标识符，例如制造商序列号。序列号文本框的最大字符数为 32。

   将外部工具窗口右上角的开关设置为开启后，返回主视图并选择工具选项卡。添加的外部工具将显示在可用工具列表中。

5. 返回主视图，然后选择虚拟站点选项卡。

   在许可证窗口中，未连接工具的外部结果拧紧策略功能要求虚拟站点分配和使用许可证。

6. 在工具窗口中，选择必要的外部工具。然后，选择工具配置。

7. 在任务窗口中，选择带有外部结果策略的拧紧程序。

8. 发送 EXTERNAL_OK 信号到虚拟站点。

9. 选择执行结果按钮以显示结果（序列号）。
   序列号从连接到虚拟站点的工具的外部工具配置发送。

相关信息

- 将工具连接到虚拟站点
- 将许可证分配至虚拟站点