# Visa statistikresultat

1. Gå till startsidan och välj fliken Rapporter. Till vänster väljer du sedan Statistik.

2. Gå till fönstret SPC-konfiguration och ange följande parametrar: Antal undergrupper, Undergruppens storlek, och Frekvens.

3. Välj Plus -ikonen i övre högra hörnet av gränssnittet.
   Fönstret SPC-variabel visar den nya variabeln.
   Konfigurera den nya SPC-variabeln.

4. I fönstret SPC-variabel väljer du Beräkna.

5. Visa statistikresultaten genom att gå till fönstret SPC-variabel och markera rutan Visa.
   Visa visar datum och tidpunkt när statistikresultaten utfördes.
   Statistikresultaten visas i ett histogram, diagrammen XBar-R och XBar-S.

   När alla beräkningar på de filtrerade resultaten har gjorts skickas de till webbgränssnittet och till ToolsTalk 2.
   Statistikresultatet sparas lokalt i en temporär mapp för internetfiler (de sparas inte på styrenheten).

   Statistikresultat kan bara visas på webbgränssnittet.

## Histogram

Ett histogram är en serie staplar, var och en proportionell i bredd till värdeintervallet inom en klass och proportionell i höjd till antalet fallande prov i klassen. En gaussisk kurva följer rektanglarnas trender. Ett histogram visar variationen inom varje process.
Histogrammet betonar och klargör trender som inte alltid framgår helt ur tabeller.

## XBar-R-diagram

Diagrammet för XBar-R visar både medelvärde (XBar) och intervall (R) för varje undergrupp. Detta är den vanligaste typen av kontrolldiagram som visar indiskreta eller kontinuerliga värden. XBar-komponenten i diagrammet visar eventuella ändringar i medelvärde hos processen medan R-komponenten visar eventuella ändringar i spridning hos processen.
Diagrammet är extra användbart eftersom det visar ändringar i medelvärde och spridning inom processen samtidigt, vilket gör det till en mycket effektiv metod att kontrollera abnormaliteter i processen.

## XBar-S-diagram

Diagrammen för XBar-S visar både medelvärde (XBar) och standardavvikelse (S) för varje undergrupp.
Diagrammet för XBar-S är identiskt med XBar-R förutom att R (intervall) ersätts av S (standardavvikelse).

## Beräknade statistikvärden

I webbgränssnittet visas beräknade statistiska nyckelvärden visas i informationsrutor under histogrammet, XBar-R och XBar-S.

Det beräknade värdena beror på det diagram där de avläses.

Beräknade statistikvärden är:

- Min = minimivärde för alla inlästa provvärden

- Max = maxvärde för alla inlästa provvärden

- Medelvärde =

- Medel+3Sigma = + 3*stdAvv

- Medel-3Sigma = - 3*stdAvv

- Cp (i diagrammet XBar-R baseras värdet på intervall och i diagrammet XBar-S baseras värdet på sigma)

- Cpk (i diagrammet XBar-R baseras värdet på intervall och i diagrammet XBar-S baseras värdet på sigma)

- Centrumlinje = under Intervall , och under Sigma

- Mål (om tillgängligt målvärde finns för övervakning)

- Standardavvikelse = Total standardavvikelse = stdAvv

Relevant information

- Beräkna statistik
- Konfigurera SPC-parametrar
- Konfigurera SPC-variabler