# Configurer le code PIN

Il est possible d'avoir une ou plusieurs configurations différentes du code PIN sur le coffret. Les utilisateurs peuvent décider d'activer ou non une ou plusieurs configurations du code PIN en même temps.

Chaque configuration PIN comporte un code PIN, un nom d'utilisateur, un commutateur pour activer ou désactiver l'utilisateur/PIN et une liste des configurations disponibles auxquelles l'utilisateur peut accéder.

Lorsque le code PIN est activé et que l’écran est verrouillé, une icône de cadenas fermé s’affiche dans le coin supérieur droit de l’IGU. L'utilisateur peut accéder et apporter des modifications uniquement à la ou aux configurations sélectionnées sans saisir de code PIN, et parcourir les configurations non sélectionnées avec un accès en lecture seule. Les configurations non sélectionnées sont grisées ou désactivées.

Le verrouillage de l'écran est automatiquement activé après un certain temps d'inactivité, paramétrable par l'utilisateur.
La valeur minimale du temps d'inactivité est de 20 secondes et la valeur maximale est de 600 secondes. Le temps d'inactivité est paramétrable et s'applique à toutes les configurations du code PIN.

Après un démarrage du système, le coffret est verrouillé si le code PIN est activé, quel que soit le temps d'inactivité actuel.

Les utilisateurs et le code PIN configuré s'appliquent également au port de service (169.254.1.1).
Pour activer la protection par code PIN sur le port de service, dans les fenêtres Code PIN, régler l'option Utiliser un code PIN pour le port de service sur Marche.

Chaque coffret peut configurer jusqu’à 10 utilisateurs.
Le code PIN de chaque configuration doit être unique. Il est nécessaire d'avoir au moins une configuration pour activer la fonctionnalité du code PIN sur le coffret.

Le code PIN peut être configuré à partir de l'IGU intégrée au coffret, de l'IGU Web ou de Tools Talk 2.

## Ajouter de nouveaux utilisateurs

1. À l’écran d’accueil, sélectionner l'onglet Paramètres. Puis, sur la gauche, sélectionner Code PIN.

2. Dans la fenêtre Code PIN, sélectionner Configurer.

3. Sélectionner l'icône Plus dans le coin supérieur droit de l’IGU.
   La fenêtre Utilisateurs Code PIN affiche le nouvel utilisateur. S'il n'y a pas d'utilisateurs stockés dans le coffret, le nouvel utilisateur est le premier et le seul de la liste ; s'il y a des utilisateurs existants stockés dans le coffret, le nouvel utilisateur est le dernier de la liste.

4. Sélectionner le nouvel utilisateur.
   La fenêtre Utilisateur s'affiche.
   Saisir le Nom et le Code PIN du nouvel utilisateur, puis confirmer le code PIN.

   Le Nom d’utilisateur doit être unique.
   Le champ Nom peut contenir entre 1 et 32 caractères.

   Le code PIN doit comporter 4 chiffres (chiffres de 1 à 9).
   Le champ Saisir code PIN et le champ Confirmer code PIN doivent être identiques pour que les modifications soient appliquées. Par défaut, des points sont indiqués dans les deux champs : il s'agit seulement de saisies fictives qu'il faut remplacer par des codes PIN réels.

5. Sélectionner Permissions. La liste des configurations disponibles s’affiche.
   Cocher la case à gauche de la ou des configurations nécessaires auxquelles l'utilisateur peut accéder et apporter des modifications.
   Après avoir sélectionné la ou les configurations nécessaires, sélectionner OK.
   La fenêtre Utilisateur s'affiche.

   Sélectionner tout sélectionner toutes les configurations disponibles à la fois.
   Sélectionner Désélectionner tout pour décocher les cases et annuler la sélection.

   L'utilisateur peut accéder et apporter des modifications uniquement à la ou aux configurations sélectionnées dans la fenêtre Permissions, et parcourir les configurations non sélectionnées avec un accès en lecture seule. Pour les configurations non sélectionnées, aucune modification n'est autorisée.

6. Dans la fenêtre Utilisateur, sélectionner Appliquer.

## Activer des utilisateurs

1. À l’écran d’accueil, sélectionner l'onglet Paramètres. Puis, sur la gauche, sélectionner Code PIN.

2. Dans la fenêtre Code PIN, sélectionner Configurer.

3. Dans la fenêtre Code PIN-des utilisateurs, cocher la case à gauche du nom d'utilisateur à activer.

   Il est également possible d'activer un code PIN en cliquant sur le nom d'utilisateur et en plaçant, dans la fenêtre Utilisateur, le commutateur Activé sur la position Marche.

## Activer la configuration du code PIN

1. À l’écran d’accueil, sélectionner l'onglet Paramètres. Puis, sur la gauche, sélectionner Code PIN.

2. Dans la fenêtre Code PIN, sélectionner Configurer.

3. Dans la fenêtre Activation du code PIN, placer le commutateur Code PIN en position Marche.

   Il n'est possible d'activer le code PIN que si au moins un utilisateur/code PIN est activé. Si aucun utilisateur/code PIN n'est activé, une fenêtre contextuelle Avertissement s'affiche.

4. Saisir la Temporisation d'inactivité (en secondes), qui définit la période de temps après laquelle l'écran est automatiquement verrouillé.

   La valeur par défaut de la temporisation d'inactivité est de 120 secondes : il s'agit d'un réglage global qu'il n'est pas possible de définir pour chaque utilisateur.

## Déverrouiller l’IGU du coffret ou l’IGU Web

1. Dans l’écran d’accueil, sélectionner l’icône Cadenas dans le coin supérieur droit de l’IGU. Une fenêtre contextuelle avec un clavier numérique s’affiche.

2. Saisir le code PIN configuré et sélectionner OK.

   Lorsque le code PIN est activé et que l’écran a été déverrouillé, une icône Cadenas ouvert apparaît dans le coin supérieur droit de l’IGU. L’IGU du coffret ou l’IGU Web peut être verrouillée de nouveau manuellement en sélectionnant l’icône Cadenas ouvert.

## Désactiver des utilisateurs

1. À l’écran d’accueil, sélectionner l'onglet Paramètres. Puis, sur la gauche, sélectionner Code PIN.

2. Dans la fenêtre Code PIN, sélectionner Configurer.

3. Dans la fenêtre Code PIN-des utilisateurs, décocher la case à gauche du nom d'utilisateur à désactiver

   Il est également possible de désactiver un code PIN en cliquant sur le nom d'utilisateur et en plaçant, dans la fenêtre Utilisateur, le commutateur Désactivé sur la position Arrêt.

## Supprimer des utilisateurs

1. À l’écran d’accueil, sélectionner l'onglet Paramètres. Puis, sur la gauche, sélectionner Code PIN.

2. Dans la fenêtre Code PIN, sélectionner Configurer.

3. Dans la fenêtre Code PIN-des utilisateurs, sélectionner l’icône Supprimer à droite du nom d'utilisateur à supprimer.

   Si l’Utilisateur est supprimé, le Code PIN est également supprimé. Il n'est pas possible d'accéder à une quelconque configuration par le biais du code PIN supprimé.