# 목표/최종 토크 - 30101

목표/최종 토크를 번갈아 표시하는 신호입니다.

선택한 조임 프로그램이 업데이트되거나 새 조임 프로그램이 선택된 경우 목표/최종 토크는 목표 토크와 최종 토크 사이입니다.

마지막 단계의 단계 범주를 최종으로 설정합니다. ST 선택기는 마지막 단계에 토크 목표가 있는 경우에만 목표 토크를 표시합니다.

SoftPLC의 이름: STSELECTOR_TARGET_FINAL_TORQUE

신호 유형 | 값 유형 | 최소 크기 [bit] | 최대 크기 [bit]
--- | --- | --- | ---
이벤트 | 정수 | 1 | 1

## 장치

- 필드버스: 거짓

- 표시등 상자 거짓

- 내부 I/O: 거짓

- 작업자 패널: 거짓

- 공구 기능: 거짓

- ST 선택기: 참

- 스택라이트: 거짓

- TLS 태그: 거짓

- I/O 확장기: 거짓