# Tableau de compatibilité des outils avec le Programme de serrage

La disponibilité de stratégies de serrage dépend des licences installées sur le coffret.

Stratégies de serrage | ES | ST | STR | SR | SB+ | ETT | SL (basse tension) | QST | STB | SRB 2,0 ETP-SRB31-20 | SRB 2.1 ETP-SRB31-25 | SRB-HA | TBP / TBP-S | STW | Outil externe
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Two step | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | - | - | -
Quick step | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | -
Three step | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | - | - | -
Turbo Tight | X | - | X | X* | - | X | - | - | - | X | X | - | - | - | -
Rotation | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | - | - | -
Résultat externe | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X
Tensor Pulse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - | -
Impulsion - étape unique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | -
Wrench production | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | -
Wrench quality | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | -

*Disponible uniquement pour SR31

Fonctionnalités de serrage | ES | ST | STR | SR | SB+ | ETT | SL (basse tension) | QST | STB | SRB 2,0 ETP-SRB31-20 | SRB 2.1 ETP-SRB31-25 | TBP / TBP-S | STW | Outil externe
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
True Angle | - | - | X | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | -