# Všeobecná virtuálna stanica

V sekcii Všeobecná virtuálna stanica je možné uložiť rôzne konkrétne nastavenia hlásenia výsledkov a uťahovania. Na filtrovanie konkrétnych výsledkov je možné vytvoriť rôzne filtre. V nastaveniach uťahovania je možné nastaviť vlastnosti ako správanie sa pri odomknutí nástroja. Tieto konfigurácie je potom možné priradiť virtuálnej stanici.

## Pridanie a úprava konfigurácie

1. V menu konfigurácie, kliknite na kartu Všeobecná virtuálna stanica a kliknite na znak plus v pravom hornom rohu.

2. Novú konfiguráciu pomenujte a kliknite na Upraviť.

3. Vo filtri výsledky pre okno hlásenia, tie parametre, ktoré chcete zahrnúť do výsledkov, nastavte na Zap. Predvolene sú všetky parametre nastavené na Zap.

   Zapnutie filtra výsledkov zabráni odoslaniu príslušného výsledku, ale výsledok je stále zobrazený na ovládači.

   V sekcii Filter výsledkov pre hlásenie sa môžu nastaviť nasledujúce parametre:

   - Uvoľnenie

   - Zvýšenie dávky

   - Zníženie dávky

   - Resetovať dávku

   - Vynechanie programu uťahovania

   - Prerušiť sekvenciu

   - Resetovať sekvenciu dávky

4. V okne Nastavenia uťahovania nastavte hodnotu pre ktorýkoľvek z uvedených parametrov. Predvolene sú všetky parametre nastavené na Vyp.

   V sekcii Nastavenia uťahovania sa môžu nastaviť nasledujúce parametre:

   - Odomknúť nástroj pri uvoľnení – zaisťuje, aby sa nástroj zamkol po NOK uťahovaní.

   - Deaktivovať uvoľňovanie – zaisťuje, aby operátor neuvoľnil svorník, ktorého procesy nepovoľujú jeho uvoľnenie.

   - Deaktivovať uťahovanie – zaisťuje, aby operátor neutiahol svorník, ktorého procesy nepovoľujú jeho utiahnutie.

Možnosti Odomknúť nástroj pri uvoľnení
Odomknúť nástroj pri uvoľnení | Popis
--- | ---
Vyp | Deaktivovaný nástroj ostane deaktivovaný bez ohľadu na stav uvoľnenia.
Po OK | Deaktivovaný nástroj sa odomkne po vykonaní OK uvoľnenia.
Vždy | Deaktivovaný nástroj sa odomkne ihneď po vykonaní uvoľnenia, bez ohľadu na stav uvoľnenia.

Možnosti Deaktivovať uvoľňovanie
Deaktivovať uvoľňovanie | Popis
--- | ---
Vyp | Deaktivovať uvoľňovanie je vypnuté. Svorník je vždy možné uvoľniť.
Pri uťahovanie OK | Deaktivujte uvoľňovanie pre uťahovanie OK. Operátor nemôže uvoľniť svorník, ktorý bol ukončený s uťahovanie OK.
Pri uťahovanie NOK | Deaktivujte uvoľňovanie pre uťahovanie NOK. Operátor nemôže uvoľniť svorník, ktorý bol ukončený s uťahovanie NOK.
Vždy | Deaktivovať uvoľňovanie je vždy ZAPNUTÉ. Operátor nikdy nemôže uvoľniť svorník.

Možnosti Deaktivovať uťahovanie
Deaktivovať uťahovanie | Popis
--- | ---
Vyp | Deaktivovať uťahovanie je vypnuté. Operátor môže vždy utiahnuť svorník.
Pri uťahovanie OK | Deaktivovať uťahovanie po uťahovanie OK. Operátor nemôže utiahnuť ďalší svorník, pokiaľ bolo aktuálne uťahovanie ukončené s OK.
Pri uťahovanie NOK | Deaktivovať uťahovanie po uťahovanie NOK. Operátor nemôže utiahnuť ďalší svorník, pokiaľ bolo aktuálne uťahovanie ukončené s NOK.
Po každom uťahovaní | Deaktivovať uťahovanie je aktivované po každom uťahovaní. Operátor nemôže utiahnuť ďalší svorník, kým sa neukončí aktuálne uťahovanie.

## Povolí deaktivovanému nástroju odomknúť sa po uvoľnení

- V konfigurácii všeobecnej virtuálnej stanice priradenej virtuálnej stanici, ku ktorej je pripojený nástroj, nastavte Odomknúť nástroj pri uvoľnení na Pri OK alebo Vždy.

Pre povolenie vyššie uvedeného nastavenia musia byť splnené nasledujúce podmienky:

- Parameter Deaktivovať uvoľňovanie nemôže byť nastavený na Vyp alebo Vždy.

- Parameter Deaktivovať uvoľňovanie nemôže byť nastavený na rovnakú hodnotu ako Deaktivovať uťahovanie.

- Použitý program uťahovania musí mať povolené uvoľňovanie.

Keď je nástroj zamknutý buď pre uťahovanie alebo uvoľňovanie, môže sa odomknúť ktorýmkoľvek z nasledujúcich vstupných signálov:

- Master odomknutie - 10005

- Odomknúť nástroj na deaktivovať - 10059

Odomknutie deaktivovaného nástroja prostredníctvom stanovených vstupných signálov nie je možné, ak Zamknúť nástroj pri uvoľnení je nastavené na Vždy.

## Priradenie konfigurácie virtuálnej stanici

Každá virtuálna stanica môže mať priradené vlastné konfigurácie alebo viaceré virtuálne stanice môžu zdieľať rovnakú konfiguráciu. Aby konfigurácia nadobudla účinnosť, musí sa priradiť virtuálnej stanici.

1. Prejdite do menu Virtuálna stanica a zvoľte virtuálnu stanicu, ktorej chcete konfiguráciu priradiť.

2. V sekcii Všeobecné sa predvolene vyberie konfigurácia Všeobecná virtuálna stanica. Kliknite na názov konfigurácie.

3. V kontextovom okne zvoľte zo zoznamu požadovanú konfiguráciu. Kontextové okno sa po zvolení zatvorí.

V tejto sekcii

- Konfigurácia nastavení prezentácie výsledkov