# Mostra coppia finale con compensazione PrT: ATTIVO/Mostra il valore di compensazione PrT nei risultati in tempo reali: DISATTIVO

## Mostra coppia finale con compensazione PrT: ATTIVO

La finestra Risultati in tempo reale mostra la coppia finale con il valore della compensazione PrT incluso.

Se l'eHMI e il selettore ST sono attivi e configurati, viene visualizzata la coppia finale con il valore di compensazione PrT incluso.

## Mostra il valore di compensazione PrT nei risultati in tempo reali: DISATTIVO

La finestra Risultati in tempo reale non mostra il valore di compensazione PrT e la relativa icona di compensazione ().

La configurazione degli interruttori Mostra coppia finale con compensazione PrT e Mostra il valore di compensazione PrT nei risultati in tempo reali non interessa gli elementi indicati di seguito:

- Valori della coppia finale inviati a ToolsNet e ToolsTalk: i valori della coppia finale con compensazione PrT vengono sempre inviati a ToolsNet e ToolsTalk.

- Valore della coppia finale visualizzato nei risultati cronologici.

- Tracce basate sui risultati in tempo reale e cronologici.

- Valori nei messaggi Open Protocol.

- Segnali.

- Adattatori del protocollo.

Informazioni pertinenti

- Risultati salvati