# Mjukstart

Under Mjukstart går det att ställa in varvtalet, det maximala vridmomentet och rotationsvinkeln för att hjälpa skruven att komma i rätt gäng, och för att förhindra att verktyget rycks ur sitt läge när verktygsavtryckaren trycks ned.

Parameternamn | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Mjukstart | Möjliggör inställning av verktygets varvtal, vinkel och max moment för att underlätta för bulten att komma i rätt gäng. Av: Mjukstart är avstängd. På: Mjukstart är på. | På
Varvtal | Anger varvtalet under mjukstart. | 35 varv/minut
Vinkel | Anger spindelns vinkel för att bulten ska ta rätt gäng. | 90°
Moment max | Anger den övre momentgränsen under mjukstart. Om Moment max överskrids avbryts åtdragningen och ett felmeddelande ges. Åtdragningen kommer att klassas som NOK. | 1,25 Nm