# Coffret unique sans bouton d'arrêt d'urgence

Connecteur : Phoenix, embases 6 broches pas 3,5 mm

AVERTISSEMENT

Le commutateur de démarrage à distance doit être placé sur OFF pour cette configuration.

Utiliser la configuration de broches suivante :
Broche | Utilisation |
--- | --- | ---
1 | Ne pas utiliser | Connexions sans arrêt d'urgence
2 | Ne pas utiliser
3 | Connecter un cavalier entre la broche 3 et la broche 4.
4 | Voir broche 3.
5 | Connecter un cavalier entre la broche 5 et la broche 6.
6 | Voir broche 5.
7 | Connecter un cavalier entre la broche 7 et la broche 8.
8 | Voir broche 7.
9 | Connecter un cavalier entre la broche 9 et la broche 10.
10 | Voir broche 9.