# Sista styrenhet

Nödstopp IO-kabelkontakt: Molex Micro-Fit, 5-pin

Använd följande stiftkonfiguration:
Stift | Användning |
--- | --- | ---
1 | Får inte användas | Anslutningar för sista styrenheten
2 | Får inte användas
3 | Får inte användas
4 | Får inte användas
5 | Får inte användas
6 | Får inte användas
7 | Får inte användas
8 | Får inte användas
9 | Anslut en bygel mellan stift 9 och stift 10
10 | Se stift 9