# Spustenie manuálneho režimu

Manuálny režim môže byť aktivovaný spínačom. Napríklad (ako je indikované nižšie), tlačidlo na paneli operátora môže byť nakonfigurované, na aktivovanie manuálneho režimu.

1. Prejdite do menu konfigurácie a vyberte panel operátora v navigácii naľavo.

2. Ak neexistuje žiadna konfigurácia pre panel operátora, kliknite na ikonu plus v pravej hornej časti pracovného priestoru, v opačnom prípade pokračujte na nasledujúci krok.

3. V konfigurácii, ktorú chcete zmeniť, kliknite upraviť.

4. Na konfiguráciu, kliknite na pozíciu [A, B, C, D, E, F, G, I] v konfiguračnom okne ovládacieho panela.

5. V konfiguračnom okne pozície, kliknite na zoznam komponentov. V zozname, kliknite na Jednosmerný kľúčový spínač.

6. Kliknite na zoznam smerového signálu. Na zozname si vyberte manuálny režim (v prípade potreby použitím tlačidiel so šípkami môžete navigovať v zozname).

7. Konfiguračné okno uzatvorenia pozície.

Ak používateľ musí byť upozornený na to, že sa vstúpilo a vyšlo z manuálneho režimu, musia sa nakonfigurovať udalosti 4070 a 4071.

Relevantné informácie

- Konfigurácia udalostí