# Káble vstup/výstup

Pre pripojenie viacerých riadiacich jednotiek pomocou káblov vstupu/výstupu, ktoré rozdeľujú signál núdzového zastavenia, dodržte maximálnu dĺžku podľa nasledujúcej tabuľky:

Rozmery kábla pre káble Vstupu/Výstupu
Kábel AWG 22 | Celková maximálna dĺžka
--- | ---
4 ovládačov | 200 metrov
5 ovládačov | 140 metrov
6 ovládačov | 100 metrov
8 ovládačov | 70 metrov
10 ovládačov | 50 metrov