# トレース構成

トレースにより、締め付けのグラフィック表示をユーザに対して行います。[トレース] は、トリガを押したとき、あるいはランダウンが完了した後のいずれかで開始できます。

パラメータ | 説明 | デフォルト値
--- | --- | ---
トレース | グラフィック形式で結果を表示することができます。 オフ: トレースが行われていません。 トリガ押し：トレースは、ツールトリガを押した際に作成します。 ランダウン完了：トレースは、ランダウン完了に達した時から作成します。 | オフ

トレース点の最大数は 2000（STB ツールには 200）です。トレース点の最大数を超えると、結果が 1 つおきに消去されます（サンプリングレートが半分になる）。トレースは締め付けがアクティブな限り続行し、トレース点の最大数に達するたびにトレース点の半分が消去され、トレースが継続できるようにします。締め付けの最終段階が終了すると、トレースは停止します。