# Selección de TAG

La función de Selección de etiqueta se utiliza para seleccionar un programa de ajuste/lote o secuencia de lotes que tenga configurado un número de TAG que corresponda al número de TAG del TAG insertado en la smartHEAD de STwrench.

La selección de etiqueta solo está disponible para la llave ST.

Opciones de selección de etiqueta | Descripción
--- | ---
Off | La llave ST no indica al controlador que seleccione el Programa de apriete/Lote o la Secuencia de lotes.
On | Seleccione el Programa de apriete/Lote o la Secuencia de lotes según el número de etiqueta configurado en la Secuencia de lotes/Apriete fuente/Lote de fuente.