# Startbegäran

Startbegäran aktiverar kravet på att ha en fast anslutning mellan verktyget och styrenheten för ett STB-verktyg. Detta för att se till att verktyget alltid är aktuellt med åtdragningsprogram eller batchinställningar, och med andra inställningar på styrenheten, när åtdragningar utförs.

När Startbegäran är inställt på På låses verktyget om verktyget tappar anslutningen med styrenheten. Detta innebär att om verktyget tappar anslutningen mitt i en åtdragning eller en gruppsekvens kommer verktyget att avsluta den pågående åtdragningen och sedan stanna. Verktyget kommer då att vara låst tills förbindelsen är återupprättad.

Parametrar tillgängliga för startbegäran
Parameter | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Startbegäran | Lås verktyget när verktyget tappar anslutningen med styrenheten. På: Verktyget kommer att vara låst från att utföra åtdragningar om det tappar anslutning med styrenheten. Av: Verktyget kan fortsätta att utföra åtdragningar fastän det har förlorat anslutning med styrenheten. | På