# 「設定と構成」のエクスポート

コントローラの構成と設定のみをエクスポートすることもできます。

エクスポートされたデータは、IAM名とエクスポートされた日時で識別される圧縮ファイルに保存されます。
ファイル内のデータには、コントローラーのすべての構成と設定が含まれているため、エクスポートファイルをインポートして、同じバージョンまたは新しいリリースバージョンで別のコントローラーをセットアップすることができます。
エクスポートされたデータには、IAMとコントローラーに関する情報、およびMID2500ソリューションで使用される事前にフォーマット済みのマルチステップ締め付けおよび緩めプログラムも含まれます。

## 「設定と構成」のエクスポート方法

1. ホームビューで、[コントローラー]タブを選択します。次に、左側で[エクスポート/インポート]タブを選択します。

2. [エクスポート]ウィンドウで、ドロップダウンメニューを開き、[設定と構成]を選択します。

3. [エクスポート]ウィンドウで、[エクスポート]を選択します。
   エクスポートプロセスの最後に、エクスポートポップアップウィンドウにより、エクスポートが完了したことを確認します。
   PFExport_<IAM 名>_<日時>.tar.gz ファイルが自動的にダウンロードされます。