# 토크 단위 표시 구성

토크 값 및 결과에 사용할 단위를 선택하세요. 토크 결과는 조임이 수행된 후 결과 목록에 저장된 후 선택된 단위로 표시됩니다.

컨트롤러 GUI에서 사용되는 토크 단위를 변경하려면:

1. 현재 사용 중인 단위 이름 옆의 화살표를 누르거나 클릭해 주세요.

2. 목록에서 단위를 선택해 주세요.

즉시 토크 단위가 변경됩니다.

사용 가능한 토크 단위
단위 | 설명
--- | ---
cNm | 센티뉴턴 미터
dNm | 데시뉴턴 미터
Nm | 뉴턴 미터
kNm | 킬로뉴턴 미터
in·lbf | 인치파운드 포스
ft·lbf | 풋파운드 포스
in·ozf | 인치 온스 포스
ft·ozf | 풋 온스 포스
gf·cm | 그램포스 센티미터
kgf·cm | 킬로그램포스 센티미터
kgf·m | 킬로그램포스 미터