# SPC - Statistisk processtyrning.

Syftet med den inbyggda SPC-funktionen är att ge operatören eller kvalitetskontrollpersonalen data så att de kan avgöra stabiliteten och kapaciteten i monteringsprocessen enligt standardmässiga SPC-regler.
Genom att konfigurera SPC-funktionen inom styrenheten kan du förenkla och utföra arbete direkt på styrenheten utan behov av extern programvara. Diagrammen genereras på styrenheten.
Eftersom du kan använda programmonitorer inom styrenheten som en SPC-variabel måste du kunna specificera att endast variabler som styrs av styrenheten prestandan hos styrenhetens system. Andra variabler visar huvudsakligen resultat från övriga processer. Exempel: om ett momentvärde tillämpas på ett förband kommer SPC för slutmomentvärdet och relaterade resultat – till exempel Cp och Cpk – att visa verktygets och styrenhetens prestanda på det valda förbandet.

Statistikberäkningarna baseras på tidigare data som har sparats i styrenheten.

Statistikberäkningarna utförs på virtuell stationsnivå, beroende på valt åtdragningsprogram och används för den specifika virtuella stationen.

I detta avsnitt

- Konfigurera SPC-parametrar
- Konfigurera SPC-variabler
- Beräkna statistik
- Visa statistikresultat