# Configurer StepSync

La configuration de Référence de synchronisation et de tous les Membres de synchronisation doit être terminée avant de procéder à la configuration matérielle.

## Configurer la Référence de synchronisation

1. Sélectionner le menu Coffret, puis sélectionner l'onglet StepSync.

2. Dans la section StepSync, sélectionner Pas de synchronisation

   La fenêtre Mode Step Sync s'affiche.

3. Sélectionner Référence de synchronisation

   La fenêtre Mode Step Sync se ferme.

4. Sélectionner Appliquer.

   Le coffret redémarrera sur la configuration de StepSync, qui est une version simplifiée de l'IGU standard de Power Focus 6000.

## Activer StepSync

Pour que StepSync fonctionne, il doit être activé dans la Référence de synchronisation. Il y a deux manières d'activer StepSync :

1. Régler Activer le signal E/S (10055) sur Élevé, ou

2. Dans la Référence de synchronisation, accéder à Configurations, puis à l'onglet Poste de travail virtuel général, et cliquer sur Modifier pour la configuration en question. Ensuite, dans le champ Postes embarqués, régler Activer automatiquement sur Toujours.

Si StepSync n'a pas été activé, un message d'erreur s'affichera au moment de l'exécution indiquant « Démarrage impossible, signal d'activation bas. »

## Configurer le Membre de synchronisation

1. Sélectionner le menu Coffret, puis sélectionner l'onglet StepSync.

2. Dans la section StepSync, sélectionner Pas de synchronisation

   La fenêtre Mode Step Sync s'affiche.

3. Sélectionner Membre de synchronisation

   La fenêtre Mode Step Sync se ferme.

4. Dans le champ Canal, régler le numéro de canal pour le Membre de synchronisation en sélectionnant le numéro de canal. Sélectionner ensuite le canal approprié pour le Membre de synchronisation.

   Les numéros de canaux des Membre de synchronisation doivent être uniques dans une même configuration.

5. Sélectionner Appliquer.

   Le coffret redémarrera sur la configuration de Membre de synchronisation, qui affichera uniquement le numéro de canal du Membre de synchronisation.

## Revenir au mode standard Power Focus 6000 (quitter StepSync)

1. Sélectionner le menu PF6 FlexSystem, puis sélectionner l'onglet StepSync.

2. Dans la section StepSync, sélectionner Référence de synchronisation

   La fenêtre Mode Step Sync s'affiche.

3. Sélectionner Pas de synchronisation

   La fenêtre Mode Step Sync se ferme.

4. Sélectionner Appliquer.

   Le coffret redémarrera sur la configuration standard.