# Selftap

Die Stufe Selbstschneiden ermöglicht das Anziehen dort, wo das Drehmoment zum Einschrauben größer ist als das Drehmoment für Einschraubstufe beendet, z. B. beim Anziehen von dünnen Metallschichten mithilfe von Gewinde schneidenden (oder selbstschneidenden) Schrauben. Das Fenster „Selbstschneiden“ öffnet sich, wenn der Drehmomentwert elftapTorqueMin/2 erreicht hat. Das Drehmoment muss während der Winkelanzeige größer sein als SelftapTorqueMin, jedoch nicht größer als SelftapTorqueMax.

Parameter | Beschreibung | Standardwert
--- | --- | ---
Selftap | Aktiviert die Selftap-Stufe. | Aus
Geschwindigkeit | Bestimmt die Geschwindigkeit während der Selftap-Funktion. | Softstart-Drehzahl oder 5 % der Max. Werkzeugdrehzahl
Länge | Bestimmt den Winkel, mit dem die Stecknuss während der Selftap-Funktion gedreht wird. Wird ab dem Ende der Startstufe gemessen. | 360°
Moment untere Toleranz | Drehmomentwert für untere Selftap-Grenze. | 0 Nm
Moment obere Toleranz | Drehmomentwert für obere Selftap-Grenze. | Max. Werkzeugdrehmoment