# Premier coffret avec un bouton d'arrêt d'urgence connecté

Connecteur de bouton d'arrêt d'urgence : Phoenix, embases 6 broches pas 3,5 mm

Connecteur de câble E/S d'arrêt d'urgence : Molex Micro-Fit, 5 broches

Utiliser la configuration de broches suivante :
Broche | Utilisation |
--- | --- | ---
1 | Ne pas utiliser | Connexions pour le premier coffret
2 | Ne pas utiliser
3 | Monter un bouton d'arrêt d'urgence entre la broche 3 et la broche 4.
4 | Voir broche 3.
5 | Monter un bouton d'arrêt d'urgence entre la broche 5 et la broche 6.
6 | Voir broche 5.
7 | Connecter un cavalier entre la broche 7 et la broche 8.
8 | Voir broche 7.
9 | Ne pas utiliser
10 | Ne pas utiliser