# Jeden ovládač s tlačidlom núdzového vypnutia

Konektor: Phoenix, 6-kolíková hlavička s rozstupom 3,5 mm

Na pripojenie tlačidla EM Stop použite nasledujúce tlačidlá:
Kolík | Použitie |
--- | --- | ---
1 | Nepoužívať | Spojenie pre jeden ovládač
2 | Nepoužívať
3 | Pripojte núdzové tlačidlo medzi kolík 3 a kolík 4
4 | Pozrite si kolík 3
5 | Pripojte núdzové tlačidlo medzi kolík 5 a kolík 6
6 | Pozrite si kolík 5
7 | Pripojte prepojku medzi kolík 7 a kolík 8
8 | Pozrite si kolík 7
9 | Pripojte prepojku medzi kolík 9 a kolík 10
10 | Pozrite si kolík 9