# Mettre à jour le logiciel du coffret via USB

1. Connecter la clé USB au coffret : l'assistant d'installation démarre automatiquement.

   Si plusieurs versions logicielles sont disponibles sur la clé USB à mémoire flash, une liste des différents fichiers de mise à niveau logicielle s'affiche.

2. Sélectionner le fichier de mise à niveau logicielle à installer et suivre les instructions pour terminer l'installation.

La clé USB à mémoire flash doit disposer d'une partition et doit être formatée pour Linux. Les formats possibles sont par exemple FAT ou NTFS.

Redémarrer manuellement tous les coffrets Membres de synchronisation après une mise à niveau vers une nouvelle version de logiciel ou un déclassement d'une nouvelle version de logiciel.

Informations pertinentes

- StepSync