# Espejo LED de herramienta amarillo - 99

Señal que muestra el estado LED amarillo de la herramienta en un accesorio.

La señal Espejo LED herramienta amarillo se define como Real, si el LED amarillo de la herramienta está activado/parpadea.
La señal Espejo LED herramienta amarillo se define como Falsa, si el LED amarillo de la herramienta está desactivado.

Nombre en SoftPLC: TOOL_RESULT_LED_YELLOW

Tipo de señal | Tipo de valor | Tamaño mín. [bit] | Tamaño máx. [bit]
--- | --- | --- | ---
Evento | Booleano | 1 | 1

## Dispositivos

- Bus de campo: VERDADERO

- Caja de indicadores: VERDADERO

- E/S internas: VERDADERO

- Panel de operario: VERDADERO

- Funciones de herramienta: VERDADERO

- Selector ST: FALSO

- Baliza: VERDADERO

- Etiqueta TLS: VERDADERO

- Extensor de E/S: VERDADERO