# SPC(Statistical Process Control) - 통계적 프로세스 제어

내장된 SPC 기능의 목적은 표준 SPC 규정에 따라 조립 프로세스의 안정성과 성능을 작업자가 판단할 수 있도록 작업자 또는 품질 관리 직원에게 데이터를 제공하는 것입니다.
컨트롤러 내에서 SPC 기능을 구성함으로써 외부 소프트웨어를 사용하지 않아도 컨트롤러에서 직접 작업을 단순화하고 수행할 수 있습니다. 차트는 컨트롤러에서 생성됩니다.
컨트롤러 내의 프로그램 모니터를 SPC 변수로서 사용할 수 있으므로, 컨트롤러가 제어하는 ​​변수만 컨트롤러 시스템의 성능을 표시하도록 지정해야 합니다. 다른 변수는 주로 다른 프로세스의 결과를 표시합니다. 예를 들면, 토크 값이 조인트에 적용되면, 최종 토크 값의 SPC 및 관련 결과(예: Cp 및 Cpk)는 해당 조인트에서 공구 및 컨트롤러의 성능을 보여줍니다.

통계 계산은 컨트롤러에 저장된 기존 데이터를 기반으로 이루어집니다.

통계 계산은 특정 가상 스테이션에 대해 선택되고 사용되는 조임 프로그램에 기반하여 가상 스테이션 수준에서 수행됩니다.

이 섹션에서

- SPC 매개변수 구성
- SPC 변수 구성
- 계산 통계
- 동계 결과 보기