# Reportéry výsledkov

Reportéry výsledkov umožňujú extrahovať konkrétne hodnoty zvoleného producenta z výsledku. Reportéry výsledkov patria k stupňu, ale musia sa naviazať na monitor/obmedzenie, z ktorého čítajú hodnoty. Vybrať možno iba monitory alebo obmedzenia umiestnené v rovnakom stupni ako reportér výsledkov. Reportér výsledkov sa presunutím myšou pridá k stupňu (rovnako ako monitory a obmedzenia). Každý reportér výsledkov je zodpovedný za hlásenie konkrétnej výslednej hodnoty, napríklad Uhol zaskrutkovania, Záverečný moment, Prevažujúci moment

Reportér výsledkov je možné naviazať na:

- Monitory programu

- Monitory stupňa

- Obmedzenia stupňa

Každý reportér výsledkov definuje typ konečnej hodnoty:

- Záverečný uhol

- Záverečný moment

- Prevažujúci moment

- Samorez momentu

- Prúd

- Uhol zaskrutkovania

- Počet impulzov

## Všeobecné parametre

Parameter | Popis
--- | ---
Producent | Špecifikuje, ktorý monitor/obmedzenie produkuje hodnotu.
Hodnota | Špecifikuje, ktorá hodnota sa má zobraziť zo zvoleného producenta.

Obmedzenia:

- Reportér výsledkov je možné pridať iba na monitor/obmedzenie, ktoré patrí k stupňu v hlavnej ceste alebo monitoru programu/obmedzeniu programu.

- Na stupni smie existovať niekoľko reportérov, ak sú odlišného typu.

- Na každom stupni a uhle monitora programu smie existovať reportér výsledkov napríklad typu záverečného uhla.

- Pre tieto monitory/obmedzenia, ktoré majú viac ako jednu výslednú hodnotu, je možné pridať viac ako jeden reportér výsledkov, ak sú reportéry výsledkov odlišného typu.

- Na stupni ani monitore/obmedzení programu nesmie existovať niekoľko reportérov výsledkov rovnakého typu.

- Pre každý možný typ konečnej hodnoty je hlásený iba jeden výsledok.

Pravidlá:

- Interné číslo položky výsledku musí byť rovnaké ako pre zodpovedajúci reportér výsledkov.

- Interné číslo výsledku monitora/obmedzenia musí byť rovnaké ako interné číslo monitora/obmedzenia v konfigurácii.

- Výsledky stupňa sa musia zoradiť podľa poradia vykonávania. Prvý vykonávaný stupeň musí byť prvý.

Možné hodnoty hlásené reportérom výsledkov, ak sú prítomné v monitore/obmedzení/stupni:

- Nameraná hodnota monitorov/obmedzení (ako s pohyblivou desatinnou čiarkou alebo celé číslo)

- Horné a dolné limity monitorov/obmedzení

- Stav

- Spúšťač momentu a spúšťač uhla

- Požadovaný uhol a požadovaný moment (údaj zo stupňa)

Možné hodnoty stavu:

- Nízka

- OK

- Vysoké

- Iné

- Nenastavené

Požadované hodnoty nepatria k žiadnemu monitoru stupňa, takže požadované hodnoty sa vezmú zo stupňa, u ktorému patrí monitor.